**วิธีการCALIBRATE, ตั้งพิกัดและค่าละเอียด T7+E**

1. กด ค้างพร้อมเปิดเครื่อง กดไว้จนกว่าหน้าจอจะโชว์ 99999 ค้างแล้วปล่อย หน้าจอโชว์ กด  เพื่อเลือกค่าละเอียด (1, 2, 5, 10, 20, 50) เมื่อเลือกค่าละเอียดได้แล้วกด เพื่อเป็นการบันทึกค่าละเอียด หน้าจอโชว์

P 0.00

d 1

1. กด  เพื่อเป็นการกำหนดจุดทศนิยม เมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้ว กด เพื่อยืนยัน หน้าจอโชว์

FULL

1. กด  เพื่อตั้งพิกัด (กด  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข) เมื่อตั้งพิกัดเรียบร้อยแล้ว กด เพื่อยืนยัน หน้าจอโชว์

No Load

1. กด เพื่อทำการ CAL ZERO กด หน้าจอโชว์ กด  เพื่อเลือกพิกัดที่ต้องการวางตุ้ม แล้ววางตุ้มตามที่ตั้งไว้ กด หน้าจอโชว์ เป็นการเสร็จสิ้นการ CALIBRATE

End

Ad Load

1. กด  เพื่อเป็นการกลับสู่โหมดการชั่งปกติ